Программное обеспечение «АР Tag Service»
[bookmark: _GoBack]1. Назначение программного обеспечения
Программное обеспечение «АР Tag Service» предназначено для взаимодействия с RFID-оборудованием, получения информации о RFID-метках, находящихся в зоне действия подключенного RFID-считывателя, и предоставления полученных данных пользователю и внешним информационным системам.
Программное обеспечение обеспечивает работу с физически подключенным RFID-устройством, а также поддерживает демонстрационный режим, позволяющий выполнять основные операции приложения без подключения реального RFID-оборудования.
Управление основными функциями программного обеспечения осуществляется посредством веб-интерфейса. Для программного взаимодействия с внешними системами предусмотрен HTTP API с обменом данными в формате JSON.
2. Основные функциональные возможности
Программное обеспечение обеспечивает выполнение следующих основных функций:
2.1. Взаимодействие с RFID-устройством
Программное обеспечение обеспечивает подключение и взаимодействие с RFID-считывателем, подключенным к вычислительному устройству через последовательный интерфейс.
Для взаимодействия с RFID-устройством программное обеспечение позволяет задавать используемый COM-порт в конфигурации приложения.
В процессе работы программное обеспечение обеспечивает:
· обращение к подключенному RFID-считывателю;
· проверку состояния подключения RFID-устройства;
· получение информации о наличии или отсутствии соединения со считывателем;
· выполнение команды чтения RFID-меток;
· получение списка RFID-меток, находящихся в поле действия RFID-устройства.
2.2. Чтение RFID-меток
Программное обеспечение позволяет инициировать процесс чтения RFID-меток, находящихся в зоне действия подключенного RFID-считывателя.
Полученные результаты отображаются пользователю в интерфейсе приложения.
Для каждой считанной метки программное обеспечение может получать и возвращать сведения, предоставляемые RFID-устройством, включая идентификатор метки и дополнительные параметры, присутствующие в результате чтения.
Запуск операции чтения может выполняться из пользовательского интерфейса приложения, в том числе с использованием предусмотренной горячей клавиши.
2.3. Контроль состояния RFID-устройства
Программное обеспечение позволяет выполнять проверку текущего состояния подключенного RFID-считывателя.
Результат проверки содержит информацию о доступности устройства и отображается:
· в пользовательском веб-интерфейсе;
· в журнале событий приложения;
· посредством программного интерфейса API.
Функция позволяет определить, установлено ли соединение между программным обеспечением и RFID-устройством.
3. Режимы работы программного обеспечения
Программное обеспечение поддерживает два режима работы:
3.1. Основной режим
Основной режим предназначен для работы с физически подключенным RFID-устройством.
В данном режиме программное обеспечение выполняет взаимодействие с RFID-считывателем через настроенный последовательный порт и обеспечивает получение фактических данных RFID-меток.
3.2. Демонстрационный режим
Демонстрационный режим предназначен для работы программного обеспечения без подключения физического RFID-устройства.
В данном режиме используются тестовые данные, что позволяет проверить работу пользовательского интерфейса и основных функций приложения без наличия RFID-оборудования.
Переключение между режимами работы выполняется посредством настроек программного обеспечения.
4. Управление настройками
Программное обеспечение обеспечивает просмотр и изменение параметров работы приложения.
К настраиваемым параметрам относятся:
· режим работы программного обеспечения;
· последовательный порт, используемый для подключения RFID-устройства;
· сетевой порт, используемый веб-сервером приложения.
Изменение режима работы может выполняться через пользовательский веб-интерфейс.
Параметры последовательного и сетевого портов задаются в конфигурационном файле программного обеспечения.
5. Пользовательский веб-интерфейс
Программное обеспечение содержит веб-интерфейс, доступный через браузер.
Веб-интерфейс обеспечивает пользователю возможность:
· контролировать текущий режим работы приложения;
· контролировать статус подключения RFID-устройства;
· инициировать проверку состояния RFID-считывателя;
· инициировать чтение RFID-меток;
· просматривать результаты чтения RFID-меток;
· просматривать события работы приложения;
· изменять режим работы программного обеспечения;
· сохранять измененные настройки.
Таким образом, для выполнения основных пользовательских операций не требуется непосредственная работа с командной строкой операционной системы.
6. Программный интерфейс взаимодействия (API)
Для интеграции с внешними программными и информационными системами «АР Tag Service» предоставляет HTTP API.
Обмен данными через API выполняется с использованием формата JSON.
Программный интерфейс обеспечивает выполнение следующих операций:
6.1. Получение текущих настроек
Предусмотрена возможность программного получения текущих параметров работы приложения, включая установленный режим работы и используемый порт RFID-устройства.
6.2. Изменение настроек
Предусмотрена возможность программного изменения и сохранения параметров работы программного обеспечения.
В частности, через API может выполняться изменение режима работы приложения.
6.3. Получение статуса RFID-устройства
API позволяет запросить текущее состояние подключения RFID-считывателя.
В результате запроса возвращается признак состояния подключения устройства и текстовое описание результата операции.
6.4. Получение данных RFID-меток
API позволяет инициировать чтение RFID-меток и получить список обнаруженных RFID-меток в структурированном виде.
Результат предоставляется в формате JSON и может использоваться внешними информационными системами для последующей обработки полученных RFID-данных.
7. Регистрация событий работы
Программное обеспечение предусматривает отображение событий, возникающих в процессе его работы.
Информация о выполнении отдельных операций, включая результаты проверки состояния RFID-устройства, выводится в таблице событий пользовательского интерфейса.
Данная функциональность позволяет пользователю контролировать выполнение операций и текущее состояние взаимодействия приложения с RFID-оборудованием.
8. Поддерживаемые программные платформы
Программное обеспечение предусматривает возможность запуска:
· в операционных системах семейства Linux.
Для соответствующих операционных систем предусмотрены отдельные исполняемые файлы приложения.
9. Результат работы программного обеспечения
Результатом выполнения функций «АР Tag Service» является получение, отображение и программная выдача информации о RFID-метках, находящихся в поле подключенного RFID-считывателя.
Программное обеспечение обеспечивает получение данных RFID-оборудования как непосредственно пользователем через веб-интерфейс, так и внешними программными системами посредством HTTP API.
Наличие демонстрационного режима позволяет проверять работу функций программного обеспечения без использования физического RFID-считывателя.

